**建築物外牆修繕搭設鷹架自主檢查表**(僅供參考，請依現場實際狀況修訂)

附件七

案件序號:

搭設地點: 檢查日期: 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢 查 項 目 | | 結 果 | | 不合格改善措施 |
| 合格 | 不合格 |
| 作業主管 | 是否分配勞工工作並在現場監督勞工從事鷹架組配、拆卸作業。 |  |  |  |
| 材料是否經檢查無缺陷後方使用。 |  |  |  |
| 是否將作業時間、範圍及順序等告知作業員工。 |  |  |  |
| 對組裝或拆卸作業人員之安全帽或安全帶是否監督確實使用。 |  |  |  |
| 鷹架吊送是否指派吊掛手負責作業及指揮 |  |  |  |
| 一般規定 | 懸吊式鷹架、懸臂式鷹架、高度五公尺以上鷹架是否事先就預期施工時之最大荷重，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說，並指派所僱之專任工程人員簽章確認強度計算書及施工圖說。 |  |  |  |
| 雇主對於懸吊式鷹架、懸臂式鷹架、高度五公尺以上鷹架之組配及拆除(以下簡稱鷹架組配)作業，是否指派鷹架組配作業主管於作業現場。 |  |  |  |
| 雇主對營造工程之鷹架，是否每週定期實施檢查。 |  |  |  |
| 工作台、走道、階梯等是否有堆積物料阻礙通行及作業。 |  |  |  |
| 墜落防止 | 鷹架與結構體間之開口是否鋪設狹長型安全網以防人員墜落。 |  |  |  |
| 總高度≧一點五公尺是否設置供勞工安全上下之階梯。 |  |  |  |
| 是否於鷹架上使用梯子、合梯或腳凳等從事作業。 |  |  |  |
| 鷹架組配是否架設安全母索(高度≧三點八公尺)，並使組裝、拆卸人員一律使用安全帶。 |  |  |  |
| 工作台是否低於鷹架立柱頂點一公尺以上 |  |  |  |
| 飛落防止 | 吊升或卸放材料、器具、工具等是否使用吊索、吊帶等。 |  |  |  |
| 有鄰近或跨越工作走道部分是否設置斜籬或安全網。 |  |  |  |
| 是否設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業區域。 |  |  |  |
| 倒塌防止 | 是否設置鋼筋等重物超過鷹架荷重限制。 |  |  |  |
| 架材之按裝、鬆弛狀況。 |  |  |  |
| 架材是否損傷。 |  |  |  |
| 基腳之下沉、滑動之狀況。 |  |  |  |
| 三角托架螺栓是否固定確實。 |  |  |  |
| 是否因外牆施工有不當切除繫壁杆之情形。 |  |  |  |
| 固定材料與固定金屬配件之損傷及腐蝕狀況。 |  |  |  |
| 組立時是否在垂直向以≦五點五公尺、水平向以≦七點五公尺與結構物妥實連接。 |  |  |  |
| 拆除時是否繫壁杆每拆一層再拆除該層鷹架。 |  |  |  |
| 危險機械 | 從事吊裝鷹架之危險性機械進場前需作門禁管制，檢查吊車、操作手、吊掛手之合格證，吊鉤防滑舌片及過捲揚裝置，合格後方可進場。 |  |  |  |
| 吊運作業半徑內應作管制並嚴禁人員進入。 |  |  |  |

說明:1.本表應於鷹架組、拆作業前及實施檢查，並於鷹架申報開工後，每個月至少回傳一次至新北市政府工務局使用管理科。

2.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『V』；『不合格』者，需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

工地負責人(簽章):

專任工程人員(簽章):