地籍套繪查詢

點選書表下載

下載教學說明

教學說明

1. 輸入網址：<http://building-apply.publicwork.ntpc.gov.tw/geoViewer/geoViewAction.do?infopage=1&pas=I30>，查詢地籍套繪。


以汐止區八連段166地號為例來說明如何使用：



按送出

輸入地段號

1. 查詢結果：圖例為空白，就表示無建築物套繪在此地號(無申請建築執照資料可稽)



1. 輸入網址：<http://building-apply.publicwork.ntpc.gov.tw/geoViewer/geoViewAction.do?infopage=1&pas=I30>，查詢地籍套繪。


以永和區保平段893地號為例來說明如何使用：



按送出

輸入地段號

1. 查詢結果：圖例為紅色=>建築物；圖例為綠色=>法定空地；圖例上之數字為建照號碼



63建2528

1. 輸入網址：<http://building-apply.publicwork.ntpc.gov.tw/geoViewer/geoViewAction.do?infopage=1&pas=I30>，查詢地籍套繪。


以汐止區金龍段304地號為例來說明如何使用：



按送出

輸入地段號

二、查詢結果：圖例為橘色=>保留地；（○建字第○號建造執照）卷內圖說所載為保留地，非屬建築基地範圍。



81建340號建造執照卷內圖說所載為保留地

1. 輸入網址：<http://building-apply.publicwork.ntpc.gov.tw/geoViewer/geoViewAction.do?infopage=1&pas=I30>，查詢地籍套繪。


以中和區興南段605地號為例來說明如何使用：



按送出

輸入地段號

二、查詢結果：該地圖例為白色，且鄰接紅色粗線，紅色粗線為圖例之建築線；查詢結果為計畫道路或既成巷路。



建築線

建築線外土地為計畫道路或既成巷路

執照存根資料

1. 輸入網址：<https://building-management.publicwork.ntpc.gov.tw/bm_query.jsp?rt=3>


以永和區保平段893地號為例來說明如何使用：

1. 查新舊地號：因建築執照都為舊地號，故先查新舊地號查詢。



點選新舊地號查詢

1. 輸入新地號：得知舊地號為龜崙蘭溪洲段下溪洲小段250-5地號



輸入新地號

1. 輸入舊地號：龜崙蘭溪洲段下溪洲小段250-5地號



1. 查詢結果：63建字第2528號建築執照之建築基地

